[env:esp12e]

platform = espressif8266

board = esp12e

framework = arduino

monitor\_speed = 9600

monitor\_rts = 0

monitor\_dtr = 0